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第1章 [bookmark: _Toc1029541128_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1018244665_WPSOffice_Level1]规划总则

[bookmark: bookmark40][bookmark: _Toc632081132_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1097936470_WPSOffice_Level2]第01条 指导思想

为进一步统筹部署临江市市区建筑垃圾源头减量、分类管理、综合利用、消纳设施和场所布局及建设、部门协同监管、全过程数字化治理等工作，加快健全完善与城市发展需求相匹配的建筑垃圾治理体系，实现建筑垃圾的减量化、资源化、无害化处理，提高资源化利用水平，以满足在规划期内开展建筑垃圾治理和相关设施建设的需求。
为认真贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，深入打好污染防治攻坚战，积极推进“无废城市”建设，加强建筑垃圾治理，推进建筑垃圾全过程管理体系建设，全面提升建筑垃圾治理水平，编制本规划。

— IV —

[bookmark: _Toc956647621_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1463559919_WPSOffice_Level2]

第02条 规划依据

法律法规：
《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正）；
《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；
《中华人民共和国土地管理法》（2021年9月1日起施行）；
《城市建筑垃圾管理规定》（2005）；
《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号，2017年3月1日第二次修订）；
《临江市建筑垃圾管理办法》；
《临江市建筑垃圾处置核准审批制度》；
规范性文件：
《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）；
《国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年4月）；
《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》
（建质〔2020〕46号）；
    《吉林省城市建筑垃圾污染环境防治工作规划编制指南（试行）》（2024年）
标准规范：
《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134—2019）


《环境卫生设施与设备图形符合·设施图例》（CJ/T14—2008）
《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T25176—2010）
《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177—2010）
《工程施工废弃物再生利用技术规范》（GB/T50743—2012）
《一般工业固体废物贮存和污染控制标准》（GB18599—2020）
《再生骨料地面砖和透水砖》（CJ/T400—2012）
《再生骨料透水混凝土用技术规程》（CJJ/T253—2016）
[bookmark: _Toc802936172_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc842354061_WPSOffice_Level2]
第03条 规划期限和范围

[bookmark: _Toc1303694673_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc394245226_WPSOffice_Level2]（1）规划期限
规划年限为2025—2035年，其中近期为2025—2030年，远期为2031—2035年。
[bookmark: _Toc1773863508_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc506122786_WPSOffice_Level2]现状数据基准年为2024年。
（2）规划范围

规划范围为城市国土空间总体规划确定的临江市城镇开发边界范围内。


第二章 规划目标

[bookmark: _Toc1882817164_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc925764383_WPSOffice_Level2]第04条 规划工作目标

通过建筑垃圾精细化分类和处理全流程协调管理：从城管一家干到全市一起干，实现临江市建筑垃圾处理的减量化、资源化、无害化；处理设施集约化、无感化、信息化；构建一套支撑临江市高质量建设的低影响建筑垃圾处理体系。
规划近期目标：补齐短板，全面提升解决临江市在建筑垃圾收运处置方面存在的突出问题，补齐建筑垃圾在源头分类、资源化处置以及消纳等方面短板，进一步完善现有的建筑垃圾收运系统和管理机制。
规划远期目标：建立健全完整的临江市建筑垃圾管理系统和社会化管理法规体系，大幅度 提升建筑垃圾管理的标准水平和运行质量，实现建筑垃圾全过程精细化智能管理，实现临江市建筑垃圾处理的减量化、资源化、无害化；处理设施集约化、无感化、信息化，实现临江市绿色低碳循环发展。
到2030年，建筑垃圾分类收集率达到90%，资源化利用率达到70%，无害化处理率达到 90%。到2035年，分类收集率和资源化利用率分别达到95%和90%，无害化处理率达到100%。实现建筑垃圾治理的规范化、智能化。
[bookmark: _Toc1311394124_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2104770009_WPSOffice_Level2]



第05条 规划指标

规划目标涉及近期、远期两个层次，详见附表1。


[bookmark: _Toc956647621_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1463559919_WPSOffice_Level1]

第三章 城市建筑垃圾发展预测

[bookmark: _Toc1606861195_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc51102966_WPSOffice_Level2]第06条 建筑垃圾产生量预测

[bookmark: _Toc766214703_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc90523390_WPSOffice_Level2]（1）工程渣土和工程泥浆
工程渣土和工程泥浆预测量近期达到3440t，远期3870t。
[bookmark: _Toc900301506_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc614852101_WPSOffice_Level2]（2）工程垃圾
工程垃圾产生量进行预测近期达到3000t，远期2750t。
[bookmark: _Toc1041801242_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1611116084_WPSOffice_Level2]（3）拆除垃圾
拆除垃圾产生量近期2634t，远期3512t。
[bookmark: _Toc985431654_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc165453202_WPSOffice_Level2]（4）装修垃圾
装修垃圾产生量近期达到1050t，远期1200t。
[bookmark: _Toc290872750_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1954212864_WPSOffice_Level2]（5）建筑垃圾总量
综合上述建筑工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾，这5类建筑垃圾总量近期达到10124吨/年，远期11332吨/年。详见附表2。


[bookmark: _Toc802936172_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc842354061_WPSOffice_Level1]

第四章 源头减量规划
[bookmark: _Toc1767743597_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc438253945_WPSOffice_Level2]
第07条 源头减量要求

建设单位依法依规申请建筑垃圾排放核准，明确工程建设项目建筑垃圾减量化目标和措施，将建筑垃圾减量化措施费用纳入工程概算，落实设计、施工、监理单位建筑垃圾减量责任。大力推广装配式建筑等新型建造方式，预制构件生产企业在生产、加工、储存、养护及运输等过程中加强管控，从源头上预防和减少工程建设过程中建筑垃圾的产生，有效减少工程全寿命期的建筑垃圾排放。
施工单位建立建筑垃圾分类收集与存放台账管理制度，鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行分类及存放，将建筑垃圾按照工程渣土、工程泥浆、施工垃圾、拆除垃圾及装修垃圾等种类进行分类存放。
施工单位在现场将部分满足质量要求的余料根据实际需求加工成各种工程材料，实现源头减量。其他不具备就地利用条件的及时运至建筑垃圾消纳场进行分类堆放或运至建筑垃圾资源化利用厂进行资源化利用。严禁将生活垃圾、大件垃圾、园林垃圾等混入建筑垃圾。
施工单位编制建筑垃圾处理专项方案，采取污染防治措施，并报市环境卫生主管部门备案；做好设计深化，并加强施工组织和管理工作，加强BIM等先进技术在工程中的用途，提高建筑施


工管理水平，减少因施工质量原因造成的建筑资源浪费及建筑垃圾产生；推广智慧工地监管系统，提升施工现场监管水平，做好施工中的每一个环节，提高施工质量，有效地减少建筑垃圾的产生。
施工现场采用重复利用率高的标准化设施，鼓励施工单位在一定区域范围内统筹临时设施和周转材料的调配，提高施工期间临时设施和永久性设施的结合利用率。


[bookmark: _Toc1029541128_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1962809419_WPSOffice_Level2]

第08条 源头减量总体措施

成立政府主导的建筑垃圾减量化的技术咨询和设备出租机构，对各旧改拆迁项目、新建施工项目提供建筑垃圾循环利用的技术指导和机械设备的租赁。
加强施工现场施工人员环保意识。
推广新的施工技术，产生建筑垃圾。提高结构的施工精度，避免凿除或修补。
工程设计单位按照相关规范，优化设计标高，推广BIM设计。
施工单位编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报各市环境卫生主管部门备案，加强BIM技术等信息化手段的运用，推广智慧工地监管系统。
施工单位做好施工场地临时设施再利用。

[bookmark: _Toc100497177_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc193859736_WPSOffice_Level2]第09条 分类源头减量措施

[bookmark: _Toc37114842_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1759202091_WPSOffice_Level2]（1）工程渣土、工程泥浆
工程渣土和少量工程泥浆可采用区域土方调配的方式，减少最终产生的需要处理和填埋消纳的总量。
[bookmark: _Toc1241803199_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1875088026_WPSOffice_Level2]（2）工程垃圾
优先使用绿色建材；
发展预制装配式建筑。
[bookmark: _Toc518299697_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1018160433_WPSOffice_Level2]（3）拆除垃圾


在设计阶段考虑未来建筑物的拆除；
做好旧建筑的处置评价工作，积极开展旧建筑的多元化再利用；
优化建筑物的拆解方式。
[bookmark: _Toc682315802_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1731726910_WPSOffice_Level2]（4）装修垃圾
可通过推广全装修房、改善施工工艺和提高施工水平等多种方式，从源头上减少装修垃圾的产生量。
[bookmark: _Toc226007550_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1816278888_WPSOffice_Level2]
第10条 源头污染环境防治要求

施工现场实行围挡封闭，主要路段的施工现场围挡高度不得低于2.5米（含2.5米），一般路段的施工现场围挡高度不得低于1.8米（含1.8米），围挡底边封闭，不得有泥浆外漏。
施工现场周围当设置连续、密闭的围挡，施工现场围挡率100%。各类脚手架或外露性临边防护构架的外立面，使用安全网封闭围护或包裹，并严密、牢固、平整、美观，其封闭高度高出作业面1.5米（不含1.5米）。
施工现场配备相应的洒水设备，及时洒水，按规定及时清运建筑垃圾，减少粉尘对空气的污染。
四级风以上天气不得进行土方回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工，雷雨天气，及时进行覆盖、做好排水措施。
在施工现场车辆出入口设置车辆冲洗设施并对进出车辆进行冲洗。


[bookmark: _Toc394245226_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1303694673_WPSOffice_Level1]

第五章 收集运输体系规划
[bookmark: bookmark41][bookmark: _Toc1830630883_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc416380199_WPSOffice_Level2]
第11条 收运模式

临江市建筑垃圾建议规划采用转运为主的模式，可利用临江市规划的建筑垃圾转运调配场地（大栗子十四中旧址）作为转运调配场所，暂存转运后用于调配平衡，最后运至白山市的资源化场所进行处理。
[bookmark: _Toc855672861_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1272074388_WPSOffice_Level2]
第12条 分类收集规划

工程渣土应当随挖随运，因特殊原因确实需要临时存放的工程渣土应在施工现场安全区域集中堆放，堆放高度不应超出围挡（墙）高度，并与围挡（墙）及基坑周边保持安全距离，与现有的建筑物或构筑物保持安全距离。
有产生工程泥浆的施工现场应设置泥浆池，工程泥浆应通过泥浆池进行收集，泥浆池应设置防护栏，并挂设“泥浆池危险请勿靠近”安全警示牌。产生工程泥浆的施工场地，宜实施现场泥浆脱水处置。现场泥浆脱水处置，宜配备收集管网、沉淀池、泥饼堆场等设施。
工程垃圾例如道路混凝土或沥青混合料应单独收集。其他工程垃圾不应与工程桩桩头、支撑或道路混凝土、沥青混合料混杂。



装修垃圾的收集实行袋装化，装修过程中产生的木料、砂浆砖石、塑料、玻璃、金属等废料分类装袋，由居民或物业公司委托收运单位收集和运输。




[bookmark: _Toc1353236065_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc740425287_WPSOffice_Level2]第13条 运输路线规划

建筑垃圾的收运由《临江市建筑垃圾运输企业名录》内的收运公司负责运输。所有建筑垃圾的运输企业，都需向城市管理行政主管部门进行申请、登记、备案。依托信息化管理技术与平台，建立覆盖建筑垃圾收运处置全过程的电子联单跟踪系统，实现闭环监管。
[bookmark: _Toc192920883_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc809420080_WPSOffice_Level2]（1）收运车辆
临江市建筑垃圾运输主要采用市场化运输模式，运输车辆在以下几个方面加强管理：
建筑垃圾运输车厢盖采用机械密闭装置，开启、关闭时动作平稳灵活，密封可靠；
建筑垃圾运输车容貌整洁、标志齐全，车辆底盘、车轮无大块泥沙等附着物；
建筑垃圾运输车辆配置车载智能管理终端，符合国家相关标准的具有行驶记录功能的卫星定位系统等电子装置，并纳入管理部门监督平台；
装修垃圾市场化运输企业以街道为单位，保障全市每个街道不少于1辆装卸车，并将企业和车辆纳入临江市建筑垃圾运输企业名录进行监管；优先采用新能源车辆。
[bookmark: _Toc31692665_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2039393897_WPSOffice_Level2]（2）收运线路
建筑垃圾收运线路根据区域地势地形、沿途敏感目标分布特征，并结合转运站与末端处理设施位置关系合理规划，避开生态


保护红线、饮用水水源保护区、基本农田保护区、文物保护区等敏感区域，采取最优化的路线收集运输，最大程度的降低垃圾收集、转运过程对居民生活环境的影响。
建筑垃圾运输车辆属于特殊行业运输车辆，在临江市范围内运输需要由建筑垃圾生产企业向有关部门申报，收运线路由市交警三分局根据项目报批的所在地拟定，收运线路遵循以下原则：
收运路线尽可能紧凑，避免重复或断续。
收运路线能平衡工作量，使每个作业阶段、每条线路的收集和运输时间大致相等。
收集路线允许全天收运，但限行时段和限行路段除外，避免在交通拥挤的高峰时间段收集、运输建筑垃圾。
收运路线起始点最好位于工地或停车场附近，就近运输，减少成本。收运路线尽量避免穿越城市居住区，尽量减少对城市环境的影响。
临江市政府及各权责部门加强建筑垃圾运输线路管控和联合执法，确保建筑垃圾运输线路执法检查全覆盖。建筑垃圾运输企业车辆按照规定的时间、规定的线路进行密闭运输，并全程保持车轮、车身外部清洁，最终运至核定的消纳场地。
为保证城区交通舒畅，建议建筑垃圾于每日10时至17时运输建筑垃圾，并在运输过程中注意噪声对居民区的影响。建筑垃圾运输路线需根据市区道路和交通流量的状况，按照运输高效率、低影响的原则进行路线规划。


[bookmark: _Toc506122786_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1773863508_WPSOffice_Level1]

第六章 建筑垃圾利用及处置规划
[bookmark: _Toc1944901744_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1435686083_WPSOffice_Level2]
第14条 建筑垃圾利用规划

工程渣土和固化后的工程泥浆大部分在源头减量环节通过区域土方调配的方式进行了直接利用，主要采用回填处理方式，其他直接利用方式可采用堆土造景，采石场、山体复绿、复垦耕地，公路路基、工程项目回填等。工程渣土可用于筑路施工、桩基填料、地基基础等。建筑渣土一般分为上层土和下层土，可分层利用。上层土可代替传统的黄泥土用于园林绿化，下层土可用来烧制砖瓦，利用垃圾中筛分出的土生产道路用底基层材料。利用技术手段可生产混凝土路面砖等制品。
工程垃圾和拆除垃圾可用作渣土桩填料，用作夯扩桩填料，建筑物拆除垃圾中完整尺寸的砖块经收集整理可用于建筑施工工地的围墙、公路防护墙建设等，在城市兴建大型建筑、广场、市政设施时，可作为回填材料使用。
利用废弃建筑、道路混凝土和废弃砖石生产粗细骨料，可用于相应强度等级的混凝土、砂浆或制备诸如砌块、墙板、地砖等建材制品，粗细骨料添加固化类材料后，也可用于公路路面基层；利用废砖瓦生产骨料，可用于生产再生砖、砌块、墙板、地砖等建材制品。再生利用产品在质量、安全、技术性能、环保等方面均应符合相关标准要求，并在产品明显标注再生利用标识。



装修垃圾组分不稳定且相对复杂，部分含有一定量的有毒有害成分，可采用无害化填埋处置，木材、金属等有价值的物质可进入废品回收体系，装修垃圾中可直接利用的材料有砖块、混凝土、竹木、金属等。建筑垃圾处理及利用优先次序见附表3。


[bookmark: _Toc1480981861_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc839771165_WPSOffice_Level2]

第15条 建筑垃圾处置设施规划

建筑垃圾转运调配场服务半径应控制在10—15公里以内，结合《临江市国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的城市未来发展格局，规划设置在临江市大栗子街道十四中旧址建设1处建筑垃圾调配场（可兼做大件垃圾的临时堆放和分拣），用地面积约为1公顷。
规划不在中心城区规划布局建筑垃圾消纳场、建筑垃圾综合利用厂等大型建筑垃圾处置设施。临江市建筑垃圾经过建筑垃圾转运调配场后统一运至规划的白山建筑垃圾资源化利用厂及消纳场进行处理。白山市建筑垃圾资源化利用厂及消纳场位于趟子沟原生活垃圾填埋场地块，原为生活垃圾填埋场，占地面积约6公顷，是20万吨的建筑垃圾综合资源化利用生产线及库容为60万吨的渣土消纳场建筑垃圾处理设施，详细情况见附表4。
[bookmark: _Toc1245842656_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1013771716_WPSOffice_Level2]
第16条 土方调剂平衡

聚焦临江市未来增量土地资源分布情况，将分布集中、相对连片、开发规模较大的增量区域划定土方调剂平衡区，以片区统筹开发思路制定项目之间土方填挖方案与建设时序计划，最大程度实现区内渣土自产自销。未划入渣土自销区的零散开发地块，结合自身工程开发时序与填挖需求，在工地内部布局临时土方堆放场地，用于工程开发土方自平衡。


[bookmark: _Toc925764383_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1882817164_WPSOffice_Level1]

第7章 污染环境防治管控规划

[bookmark: _Toc350766071_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1690785630_WPSOffice_Level2]第17条 环境保护总控目标

建筑垃圾收运及处理设施建设和运行确保不引起水、气和噪声的污染，不危害公共卫生。在建设前进行水、气、声等的本底测定，运营后进行相应的定期污染监视。
建筑垃圾资源化利用和填埋处置工程有雨污分流设施，防止污染周边环境。
建筑垃圾资源化利用工程通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染。
[bookmark: _Toc1274882194_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1953670218_WPSOffice_Level2]
第18条 管控措施

[bookmark: _Toc196295479_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1645852848_WPSOffice_Level2]（1）水土流失防治措施规划
施工过程中做好土石方、砂料等的平衡工作，如有剩余，及时进行调配；如有缺口，采购宕渣砾料代替。
开挖裸露面，有防治措施，缩短暴露时间，以减少水土流失。借土做到零堆放。雨季施工时，备有工程布覆盖土石方堆坡面保持平整和密实。
[bookmark: _Toc1307413692_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1006861901_WPSOffice_Level2]（2）大气环境保护措施规划
对施工工地、建筑垃圾运输过程中扬尘污染控制管理：



施工单位落实控制扬尘的经费，保证扬尘控制经费专款专用。
施工单位建立扬尘控制责任制及制度，并做好分阶段作业扬尘控制。
施工单位指定安全文明施工负责人负责施工工地扬尘的管理工作，并建立扬尘控制档案，工作总结、实施方案、会议记录和宣传资料等。
施工单位施工场地进行地面硬化处理，因施工需要不硬化的地方用绿网覆盖或采用其它措施，使泥土不裸露，临街及临居民小区作业面用绿色密目安全网进行全封闭处理。
[bookmark: _Toc609122742_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2117236256_WPSOffice_Level2]（3）水环境保护措施规划
现场洒水降尘。
现场发现有积水立即清理，现场道路和排水管道随时保持畅通，发现有堵塞现象立即疏导。
施工现场临时食堂排放的生活污水设置有效的隔油池，工地临时厕所、化粪池采取防渗漏措施。
所有施工废水及生活污水均进入截污管道，外排废水执行纳管标准。
厂站产生的滤液进行检测和监测，包括透明度、溶解氧(DO)、氨氮(NH3—N)、氧化还原电位(ORP)等4项指标，并配合完成黑臭水体水质交叉监测工作。
[bookmark: _Toc1499990152_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2040098074_WPSOffice_Level2]（4）噪声环境保护措施规划



合理安排作业时间，大噪声工序不在夜间作业，因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业、进行夜间施工的，必须到建设、环保部门办理《夜间施工许可证》，并在工地进出口悬挂公告，与附近居民社区、居委会、物业小区居民进行沟通，求得市民的理解和支持。
建筑施工过程中场界环境噪声昼间不得超过70dB，夜间不得超过55dB，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。
[bookmark: _Toc633241761_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1813536478_WPSOffice_Level2]（5）土壤环境保护措施规划
建立土壤污染隐患排查制度和实施自行监测方案，对土壤污染状况进行监测和定期评估，并将监测数据报生态环境主管部门。
土壤污染重点监管站（点）对监测数据的真实性和准确性负责，发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，及时进行调查，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。

[bookmark: _Toc1311394124_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2104770009_WPSOffice_Level1]

第八章 管理体系规划
[bookmark: _Toc1852569772_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1534887126_WPSOffice_Level2]
第19条 加强建筑垃圾排放（产生）环节的管理

[bookmark: _Toc1204008550_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1457276514_WPSOffice_Level2]（1）落实管理责任人制度
按照“谁产生、谁负责”的原则，建立健全建筑垃圾排放（产生）申报制度。
工程发包单位是施工现场建筑垃圾管理、扬尘防治的第一责任人；施工单位是施工现场建筑垃圾管理、扬尘污染防治的直接责任人。
[bookmark: _Toc684344727_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1272914025_WPSOffice_Level2]（2）推进施工阶段源头减量
在施工阶段，施工单位执行《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》等相关要求，推进施工阶段源头减量和资源化利用工作。建设（施工）单位将建筑垃圾处置纳入工程概算，认真编制建筑垃圾处置方案，申报建筑垃圾处置（排放）核准，在施工过程中，通过施工图纸深化、施工方案优化、永临结合、临时设施和周转材料重复利用、施工过程管控等措施，减少建筑垃圾产生，倡导各类工程项目就近就便对建筑垃圾进行综合利用。
[bookmark: _Toc471300827_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1625410516_WPSOffice_Level2]（3）强化工地现场管理
各项目行业主管部门督促施工单位加强施工现场管理：一是明确当配置施工现场建筑垃圾处置（排放）管理员和（运输）管理员，严格落实管理责任。二是划定建筑垃圾分类贮存场所，实施分类收集、存放，严禁将生活垃圾混入建筑垃圾，严禁将危险废物混


入建筑垃圾。三是严格落实扬尘防控措施，出口道路当硬化，设置冲洗设施、视频监控等设备，监督车辆合法装载、冲洗除尘，不得指使、强迫车辆超载装载、带泥出场。四是落实电子联单管理，如实记录车辆出入以及建筑垃圾种类、数量、去向等信息。
[bookmark: _Toc2104310057_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2072128615_WPSOffice_Level2]（4）严格建筑垃圾排放“一证一点”管理
建筑施工单位编制完成工程项目建筑垃圾排放情况评估报告和处置方案，向工程项目所在地街道办事处备案，同意后报行政部门审批并理《建筑垃圾处置（排放）证》，明确建筑垃圾产生数量、运输企业、消纳场地等。建筑垃圾产生项目所在地街道办事处为源头申报的监督检查责任主体，指导建设（施工）单位有序开展建筑垃圾排放。建设（施工）单位在处置建筑垃圾时，与受纳单位签订受纳协议或合同，并取得受纳地城市管理部门的同意方可处置建筑垃圾。行政部门按照建筑垃圾处置审批事项全程“一网通办”做好排放证办理。因前端手续不齐或者其他客观原因无法办理《建筑垃圾处置（排放）证》的建设项目，由建筑施工单位向项目行业主管部门申请备案排放建筑垃圾。
[bookmark: _Toc147977163_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc167231620_WPSOffice_Level2]
第20条 加强建筑垃圾运输环节的管理

[bookmark: _Toc1790863718_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1456732481_WPSOffice_Level2]（1）实行建筑垃圾运输车辆总量控制
推动现有建筑垃圾燃油车辆减量和新能源车辆上新工作，建筑垃圾运输车和运输企业保持在合理范围，确保运输车辆数量能满足实际工作和建筑垃圾运输市场需要，现有燃油车数量只减不增，新


增新能源车优先纳入名录备案管理。落实建筑垃圾运输企业准入和退出机制，强化建筑垃圾运输企业和车辆记分管理评定工作，对新能源车辆占比高和驾驶人员信息记录良好的建筑垃圾运输企业可适时新增备案。
[bookmark: _Toc1878857831_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc247699159_WPSOffice_Level2]（2）严格建筑垃圾车辆运输许可管理
承运建筑垃圾的运输企业在与施工单位或者建设单位签订建筑垃圾运输合同后，按照《临江市建筑垃圾处置管理条例》的规定，实行一车一证运输。交警负责在运输单位取得《建筑垃圾处置（排放）证）》或在项目行业主管部门办理的建筑垃圾排放备案手续后，对建筑垃圾运输企业提交的运输方案（附运输合同）进行审查，运输车辆符合监管平台技术标准和运行要求的，予以办理建筑垃圾运输线路备案手续，同时加强辖区内运输过程中道路交通安全监管。
[bookmark: _Toc586231108_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1934975217_WPSOffice_Level2]（3）严格建筑垃圾分类运输
建筑施工中产生的工程渣土、工程泥浆、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾在运输过程中要实行分类运输，不得混装混运，防止环境污染，要加强运输环节新技术的推广用。
[bookmark: _Toc338789961_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1606189489_WPSOffice_Level2]（4）加大联合执法保障制度
各街道办事处要建立健全工地管理值守制度，住建局要组织交通、交警等部门建立联合执法机制，依照各自的法定职责，对违法违规的单位和个人依法查处。开展源头排放、车辆运输和处置场地执法监督，严厉打击建筑垃圾运输车辆无证运输和运渣车“三超一闯”、擅自改装车辆、未密闭运输以及飘散遗漏载运


物等违法违规行为，确保建筑垃圾运输车辆安全规范运行，防止建筑垃圾在运输中造成大气污染。
[bookmark: _Toc441558896_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1979355008_WPSOffice_Level2]
第21条 加强建筑垃圾综合利用管理

[bookmark: _Toc623345951_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1546693660_WPSOffice_Level2]（1）推动建筑垃圾分类处置和综合利用
建筑垃圾处置按照分类排放方式实行分类处理，积极推动建筑垃圾处置科技创新、新技术的用和减量排放。工程渣土以工程回填、绿化用土、洼地填充、堆坡造景等综合利用处理方式为主，科学制定技术方案，采取工程措施，防止水土流失、植被枯萎。拆除垃圾以进入固定式建筑垃圾资源化处置为主。工程垃圾（施工垃圾）鼓励采取以现场处置为主，进入固定资源化设施处置相结合的方式。装修垃圾进入具备装修垃圾处置工艺的固定或临时性建筑垃圾资源化处置场所处置。施工产生的工程泥浆集中收集，经脱水或干化处理，环保检测达标后方可作为建筑垃圾外运处置。
[bookmark: _Toc700509040_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc66394339_WPSOffice_Level2]（2）加强建筑垃圾综合利用审核和备案
需要通过工地回填、堆坡造景、低洼填平、园林绿化等方式处置利用建筑垃圾的建设（施工）单位，在综合利用建筑垃圾前7日，按照文明、安全施工的标准编制建筑垃圾综合利用方案，经项目建设行业主管部门审核后，再向属地街道办事处提出建筑垃圾综合利用申请，街道办事处在接到申请信息3个工作日之内，会同项目建设行业主管部门及市住建局到现场进行勘查，经现勘核准签字盖章后，由市住建局按照建筑垃圾处置审批事项全程“一网通办”程序办理


相关手续。
[bookmark: _Toc850031793_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc959858593_WPSOffice_Level2]（3）强化建筑垃圾综合利用监督管理
按照“谁牵头谁负责”原则，由项目行业主管部门会同住建局和属地街道办事处，加强建筑垃圾综合利用项目的动态监管，确保利用建筑垃圾处置符合综合利用方案明确的建筑垃圾种类、数量、利用期限和利用位置等要求。其它社会组织和个人未经批准不得从事建筑垃圾处置活动。建筑垃圾综合利用项目所在地街道办事处为源头申报的监督检查责任主体，项目行业主管部门指导建设（施工）单位有序开展建筑垃圾综合利用。

[bookmark: _Toc1305661753_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1130936922_WPSOffice_Level2]第22条 规范装修垃圾收运处置

落实物业服务企业、环境卫生作业服务企业、社区服务机构装修垃圾收集管理责任，规范设置 装修垃圾收集点，设置明显标识分类投放，加强收集点日常管理，并将装修垃圾交付给符合要求的运输车辆及时清运，装修垃圾不得与其他垃圾混堆混运。
[bookmark: _Toc926516590_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1882673228_WPSOffice_Level2]
第23条 规范盾构料收运处置

严格办理排放证核准，强化盾构料出场检测报告审查，加强盾构料末端处置监管。督促建立盾构料产生处置台账，规范盾构料现场预处理，盾构料现场预处理后产生的余水净化处理后排放。指导



[bookmark: _GoBack]施工单位制定盾构料出场检测制度规范，落实出场前检测要求，出具出场检测报告。经检测不属于危险废物的，可外运至建筑垃圾资
源化设施或消纳场进行处置，并使用密闭车辆进行运输；属于危险废物的，必须按照有关规定处置 危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
[bookmark: _Toc1376238793_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc533179028_WPSOffice_Level2]
第24条 加强建设（施工）企业和运输企业信用管理

住建和交通局要完善现有建设（施工）企业和运输企业信用管理制度，鼓励建筑垃圾运输企业和施工单位开展建筑垃圾治理创先争优，充分利用市场主体信用考核体系和诚信系统，对建筑垃圾管理工作不到位的建设（施工）、运输企业及相关责任人实施信用惩戒，提高违法成本。构建建筑垃圾管理市场诚信体系，建立市场主体信用记录，规范责任主体行为，接受公众举报，及时向社会公布相关企业和人员不良行为信息。




[bookmark: _Toc51102966_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1606861195_WPSOffice_Level1]第九章 近期建设规划

[bookmark: _Toc1986609784_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc430252494_WPSOffice_Level2]第25条 存量点位治理

重点排查城乡结合部、环境敏感区、主要交通干道沿线，查清现有非正规建筑垃圾堆放点数量、规模，并建立好台账，摸排工作结束后，形成区域内非正规垃圾堆放点排查工作情况报告，梳理整治责任单位。
实施清单管理，明确问题、整改举措、整改时限、责任单位，做到“一点一方案”，逐一整改。对列入整治的点位，一般性没有造成水土污染的，落实相应的防护、防污、防尘等设施做好垃圾清理和场地平整后进行复原；对垃圾体量较大、可能造成土壤和水体环境污染的，组织专业力量开展风险评估，并组织属地生态环境部门落实生态防护措施。已完成整治的场地，明确管理责任主体，做好后续日常管理，杜绝问题反弹。
[bookmark: _Toc1088425645_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1666941878_WPSOffice_Level2]
第26条 出台政策及管理措施

加速出台《临江市建筑垃圾规范管理工作的实施方案》，相应启动制定关于建筑垃圾分类宣传教育、建筑垃圾再生品利用、建筑垃圾处理项目特许经营采购等相关政策及管理规定。
[bookmark: _Toc1569159676_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1342599109_WPSOffice_Level2]



第27条 信息化建设

建设市建筑垃圾监管平台，并与城市运行管理服务平台互联对接，实现清运车辆“违法报警—信息抄报—执法查处—源头追溯”的闭环执法监管机制，实现数据信息共建共享，提高智慧化监管能力。
通过“互联网+车联网综合应用”实现渣土运输车定位信息与管理信息的有效结合，同时引入施工工地、处理设施出入口监控信息，形成建筑垃圾运输车辆从施工工地到建筑垃圾处理设施的全过程监管闭环。
[bookmark: _Toc322162743_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2018302449_WPSOffice_Level2]
第28条 建筑垃圾收集设施提升改造

针对临江市现状再生资源回收网点、地面及地下装修垃圾收集点现状问题，围绕封闭加固、防潮防雨、阻燃防火、防渗漏等方面开展优化改造，提升全市各类建筑垃圾收集设施运行能力。
[bookmark: _Toc376628080_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1464359974_WPSOffice_Level2]
第29条 近期项目规划

近期建筑垃圾处理设施建设内容主要为建筑垃圾转运调配场，项目位置大栗子街道十四中旧址。建设内容包括增设前端分拣设施，完善场内设施布局等。


[bookmark: _Toc90523390_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc766214703_WPSOffice_Level1]

第十章 规划实施建议
[bookmark: _Toc34886626_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc902657889_WPSOffice_Level2]
第30条 设施用地保障

自然资源部门在国土空间规划中落实建筑垃圾处理设施的布局、选址和用地规模需求，在土地出让和审批中明确相关设施的配置标准。适采用灵活用地的设施，可通过租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让等方式落实用地保障。相关垃圾转运设施、处理设施的规划建设或改造提升方案，征求环境卫生管理部门的意见。大中型垃圾转运设施、处理设施的建设单位在设施建设前到环保部门办理相关审批手续。
[bookmark: _Toc1335934459_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1116661457_WPSOffice_Level2]
第31条 资金投入保障

建筑垃圾治理工作中所涉垃圾收集、转运与处置设施、设备的采购、发放、配置、安装费用，及由于垃圾分类增加的人员培训、宣传督导、奖励补助及设施设备运行成本纳入本级政府年度财政预算。市发展改革部门安排财政性建设资金和建设项目，并会同市财政、环卫、建设主管部门科学制定建筑垃圾处理收费制度，逐步实行分类计价、计量收费。
部分建筑垃圾的收运处置都具有市场属性，可通过市场化模式引入社会资本参与。此外，在加大资金投入之前，政府部门对相应



的垃圾治理工作方案、收运和处理设施的建设及运行进行风险评估，确保资金使用效益。
[bookmark: _Toc1007661956_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc727394151_WPSOffice_Level2]
第32条 公众参与保障

建立和完善公众参与制度，及时公布项目建设重点内容，扩大公民知情权、参与权和监督权。可大力开展群众性创建活动，积极组织和引导公民从不同角度、以多种方式积极参与。



[bookmark: _Toc900301506_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc614852101_WPSOffice_Level1]附表

[bookmark: _Toc1611116084_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1041801242_WPSOffice_Level1]附表1.临江市建筑垃圾治理指标一览表
	指标类别
	指标内容
	近期
指标
	远期
指标
	备注

	减量化
	新建建筑施工现场建筑垃圾排放量（不包括工程渣土、工程泥浆）（t/万㎡）
	≤300
	≤250
	
约束性

	
	装配式建筑施工现场建筑垃圾排放量（不包括工程渣土、工程泥浆）（t/万㎡）
	
≤200
	
≤200
	

	
	新开工装配式建筑面积占新建建筑比例（%）
	≥35
	≥40
	

	资源化
	建筑垃圾综合利用率(%)
	≥70
	≥90
	
约束性

	
	工程、拆装、装修垃圾资源化利用率（%）
	≥55
	≥65
	

	
	其中
	工程垃圾
	55
	65
	

	
	
	拆除垃圾
	55
	65
	

	
	
	装修垃圾
	55
	65
	

	无害化
	建筑垃圾密闭化运输率（%）
	100
	100
	约束性

	
	建筑垃圾无害化处理率（%）
	90
	100
	

	智能化
	运输车辆车载卫星定位系统安装比例（%）
	100
	100
	约束性

	
	施工工地、填埋消纳场监控管理系统安装比例（%）
	100
	100
	






[bookmark: _Toc165453202_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc985431654_WPSOffice_Level1]
附表2.临江市近远期建筑垃圾产生总量预测表

	时间
	工程渣土
（含工程泥浆）
（吨/年）
	工程垃圾
（吨/年）
	拆除垃圾（吨/年）
	装修垃圾（吨/年）
	建筑垃圾
年产生量
（吨/年）
	建筑垃圾日产生量（吨/天）

	近期
	3440
	3000
	2634
	1050
	10124
	27.7

	远期
	3870
	2750
	3512
	1200
	11332
	31.0



[bookmark: _Toc1954212864_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc290872750_WPSOffice_Level1]附表3.临江市建筑垃圾处理及利用优先次序

	类型
	处理及利用优先次序

	建筑垃圾
	工程渣土、工程泥浆
	资源化利用；堆填；作为生活垃圾填埋场覆盖用土；无害化填埋处置

	
	工程垃圾、拆除垃圾
	资源化利用；堆填；无害化填埋处置

	
	装修垃圾
	资源化利用；无害化填埋处置



[bookmark: _Toc438253945_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1767743597_WPSOffice_Level1]附表4.建筑垃圾处理设施详细情况一览表
	场地名称
	位置
	用地情况
	使用情况
	占地面积（公顷）
	容量
（万吨）

	临江市建筑垃圾转运调配场
	临江市大栗子街道十四中旧址
	用地权属为大栗子铁矿公司，三调地类显示为工业用地
	正在
规划
	1
	3.5
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